|  |  |
| --- | --- |
| **网络地址/前缀长度** | **下一步跳** |
| C4.50.0.0/12 | A |
| C4.5E.10.0/20 | B |
| C4.60.0.0/12 | C |
| C4.68.0.0/14 | D |
| 0.0.0.0 | E |

1. C4.5E.13.87 B 前20位为C4.5E.1，与第二条符合
2. C4.5E.22.09 A 前20位与第二条不符合，前14位与第四条不符合，前12位为C4.5，与第一条符合
3. C3.41.80.02 E 前20位与第二条不符合，前14位与第四条不符合，前12位与第一条不符合
4. 5E.43.91.12 E 前20位与第二条不符合，前14位与第四条不符合，前12位与第一条不符合
5. C4.6D.31.2E C 前20位与第二条不符合，前16位为11000100.01101101，前14位与第四条不符合，前12位为C4.60，与第三条符合
6. C4.6B.31.2E D 前20位与第二条不符合，前16位为11000100.01101011，前14位为C4.68，与第四条符合